### uVision2 Project, (C) Keil Software
### Do not modify !

Target (Target 1), 0x0000 // Tools: 'MCS-51'

Group (Source Group 1)

File 1,1,<.\fw.c><fw.c> 0x0 
File 1,1,<.\periph.c><periph.c> 0x0 
File 1,2,<.\dscr.a51><dscr.a51> 0x0 
File 1,4,<..\..\..\Target\Lib\LP\EZUSB.LIB><EZUSB.LIB> 0x4241F297 
File 1,3,<..\..\..\Target\Lib\LP\USBJmpTb.OBJ><USBJmpTb.OBJ> 0x0 


Options 1,0,0  // Target 'Target 1'
 Device (EZ-USB FX2 (CY7C68XXX))
 Vendor (Cypress Semiconductor)
 Cpu (IRAM(0-0xFF) XRAM(0xE000-0xE3FF) CLOCK(48000000) MODDP2)
 FlashUt ()
 StupF ("LIB\STARTUP.A51" ("Standard 8051 Startup Code"))
 FlashDR ()
 Rgf (FX2REGS.H)
 Mem ()
 C ()
 A ()
 RL ()
 OH ()
 UseEnv=0
 EnvBin ()
 EnvInc ()
 EnvLib ()
 EnvReg (˙Cypress\)
 OrgReg (˙Cypress\)
 TgStat=0
 OutDir (.\)
 OutName (hid_kb)
 GenApp=1
 GenLib=0
 GenHex=1
 Debug=1
 Browse=1
 LstDir (.\)
 HexSel=0
 MG32K=0
 TGMORE=0
 RunUsr 0 1 <c:\cypress\usb\bin\hex2bix -i -c 0x00 -f 0xC2 -o hid_kb.iic hid_kb.hex>
 RunUsr 1 0 <>
 BrunUsr 0 0 <>
 BrunUsr 1 0 <>
 SVCSID <>
 MODEL5=0
 RTOS5=0
 ROMSZ5=2
 DHOLD5=0
 XHOLD5=0
 T51FL=304
 CBANKS5=0
 XBANKS5=0
 RCB51 { 0,0,0,0,0,255,255,0,0 }
 RXB51 { 0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 OCM51 { 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 OCR51 { 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 IRO51 { 0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 IRA51 { 0,0,0,0,0,0,1,0,0 }
 XRA51 { 0,0,224,0,0,0,4,0,0 }
 XRA512 { 0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 C51FL=21630224
 C51VA=0
 C51MSC ()
 C51DEF ()
 C51UDF ()
 INCC5 (c:\cypress\usb\target\inc)
 AX51FL=4
 AX51MSC ()
 AX51SET ()
 AX51RST ()
 INCA5 ()
 PropFld { 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 IncBld=1
 AlwaysBuild=0
 GenAsm=0
 AsmAsm=0
 PublicsOnly=0
 StopCode=3
 CustArgs ()
 LibMods ()
 BankNo=65535
 LX51FL=288
 LX51OVL ()
 LX51MSC ()
 LX51DWN ()
 LX51LFI ()
 LX51ASN ()
 LX51RES ()
 LX51CCL ()
 LX51UCL ()
 LX51CSC ()
 LX51UCS ()
 LX51COB (0x80)
 LX51XDB (0x1000)
 LX51PDB ()
 LX51BIB ()
 LX51DAB ()
 LX51IDB ()
 LX51PRC ()
 LX51STK ()
 LX51COS ()
 LX51XDS ()
 LX51BIS ()
 LX51DAS ()
 LX51IDS ()
  OPTDL (S8051.DLL)()(DP51.DLL)(-pFX2)(S8051.DLL)()(TP51.DLL)(-pFX2)
  OPTDBG 44030,-1,()()()()()()()()()() (BIN\MON51.DLL)()()()
 FLASH1 { 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 }
 FLASH2 ()
 FLASH3 ()
EndOpt

